**Formularz ofertowy**

..............................., dnia ......................... r.

*(miejscowość)*

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko lub nazwa: |  |
| Miejsce zamieszkania lub siedziba: |  |
| Adres do korespondencji: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Nr telefonu |  |
| Numer PESEL lub NIP: |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy *(imię i nazwisko, telefon, e-mail)*: |  |
| Wykonawca oświadcza, że jest\*:  a) mikroprzedsiębiorstwem  b) małym przedsiębiorstwem  c) średnim  d) dużym przedsiębiorstwem |  |

1. Dane dotyczące Zamawiającego**: Teatr im. Stefana Żeromskiego W Kielcach ul. Sienkiewicza 32 , 25 - 507 Kielce**
2. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zaproszenie do złożenia oferty cenowej pn. „**Modernizacja komputerowej bazy sprzętowej i oprogramowania Teatru**”, oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia następujących urządzeń:
3. **Laptop typu A – w ilości 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komputer typu laptop A – 2 sztuk.** | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego. | | |
| Laptop | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. |  |
| Procesor | Producent:………………………………  Model:……………………………  Wynik PassMark (wyniki załączone do zapytania): …………………………. | Tak/Nie |
| Pamięć operacyjna RAM | …………………………………… GB | Tak/Nie |
| Gniazda pamięci | 2 gniazda | Tak/Nie |
| Pamięć masowa (dysk) | Typ:……………………………  Pojemność:………………………….. | Tak/Nie |
| Wyświetlacz | Ekran FHD (1920 × 1080) IPS o przekątnej 15,6″, z wąską ramką i powłoką antyrefleksyjną, ………………. nitów, | Tak/Nie |
| Karta graficzna | pamięci nie współdzielonej :………… GB , | Tak/Nie |
| Wyposażenie multimedialne | Kamera, głośniki stereo, mikrofon | Tak/Nie |
| Zasilanie | W zestawie zasilacz 100-240V AC, 50/60Hz | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo | TPM, | Tak/Nie |
| Wymagania dodatkowe | Klawiatura z blokiem numerycznym podświetlana  1 port USB-C Type-C 3.2 Gen. 2 (DisplayPort); 2 porty USB; 1 port HDMI ; 1 gniazdo combo jack (słuchawki/mikrofon) stereo; 1 gniazdo RJ-45 | Tak/Nie |
| Akumulator (bateria) | …………………………………….. | Tak/Nie |
| System operacyjny | Nazwa: | Tak/Nie |
| Gwarancja | ………………………………………… | Tak/Nie |
| Dodatkowo | torba na laptopa, | Tak/Nie |

1. **Laptop typu B – w ilości 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komputer typu laptop B – 1 sztuk.** | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami | | |
| Laptop | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. |  |
| Procesor | Producent:………………………………  Model:……………………………  Wynik PassMark (wyniki załączone do zapytania): …………………………. | Tak/Nie |
| Pamięć operacyjna RAM | ………………………….. GB | Tak/Nie |
| Gniazda pamięci | 2 gniazda | Tak/Nie |
| Pamięć masowa (dysk) | Typ:……………………………  Pojemność:………………………….. | Tak/Nie |
| Wyświetlacz | Matowy, LED, IPS o przekątnej 39,6 cm (15,6″), 250 nitów, | Tak/Nie |
| Wyposażenie multimedialne | Kamera, głośniki stereo, mikrofon | Tak/Nie |
| Zasilacz | Moc …………..W | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo | TPM, | Tak/Nie |
| Wymagania dodatkowe | Klawiatura z blokiem numerycznym  USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.  USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.  HDMI 2.1 - 1 szt.  RJ-45 (LAN) - 1 szt.  Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.  DC-in (wejście zasilania) - 1 szt lub za pomocą USB Typu-C dodatkowego.  Wi-Fi 6E | Tak/Nie |
| Akumulator (bateria) | …………………………………….. | Tak/Nie |
| System operacyjny | Nazwa …………………………………………….. | Tak/Nie |
| Gwarancja | ………………………………………………………… | Tak/Nie |
| Dodatkowo | torba na laptopa | Tak/Nie |

1. **Laptop typu C – w ilości 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komputer typu laptop C – 1 sztuk.** | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami | | |
| Laptop | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. |  |
| Procesor | Producent:………………………………  Model:……………………………  Wynik PassMark (wyniki załączone do zapytania): …………………………. | Tak/Nie |
| Pamięć operacyjna RAM | …………… GB | Tak/Nie |
| Pamięć masowa | Typ:……………………………  Pojemność:………………………….. | Tak/Nie |
| Wyświetlacz | Ekran min FHD 350 cd/m2, maksymalnie 14’’ | Tak/Nie |
| Wyposażenie multimedialne | Kamera, głośniki stereo, mikrofon | Tak/Nie |
| Zasilanie | Moc ……….. W | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo | TPM, | Tak/Nie |
| Wymagania dodatkowe | Klawiatura z podświetlana, odporna na zachlapania, obudowa: Aluminiowa pokrywa matrycy  Aluminiowe wnętrze laptopa  Aluminiowa obudowa  USB 3.2 - 1 szt.  USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 2 szt.  HDMI - 1 szt.  1 gniazdo combo jack (słuchawki/mikrofon) stereo;  Wi-Fi 6E, Przejściówka USB -> RJ-45 | Tak/Nie |
| Akumulator | litowo-jonowy Long Life, | Tak/Nie |
| Waga | ………………….. | Tak/Nie |
| System operacyjny | Nazwa: …………………………………. |  |
| Gwarancja | …………………………………………….. | Tak/Nie |
| Dodatkowo | Torba lub Etui na laptopa | Tak/Nie |

1. **Zasilacz awaryjny – UPS typu Rack do Serwera NAS, ilość sztuk 1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zasilacz awaryjny – UPS typu Rack do Serwera NAS, sztuk 1.** | | | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami | | | | |
| Zasilacz UPS | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. | |  | |
| Moc wyjściowa (pozorna / czynna) | | minimum ………… VA / minimum ……………. W | | Tak/Nie |
| Typ obudowy Rack, | | maksymalna wysokość 2U | | Tak/Nie |
| Temperatura | | ……………………………………………… | | Tak/Nie |
| Chłodzenie Pasywne | | bez wykorzystania wentylatorów | | Tak/Nie |
| Wejście Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | | 230 V AC | | Tak/Nie |
| Zakres napięcia wyjściowego (wartości  skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa | | 230 V ± 5 % | | Tak/Nie |
| Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy  rezerwowej / sieciowej) | | Sinusoidalny / Schodkowa aproksymacja  sinusoidy | | Tak/Nie |
| Częstotliwość znamionowa napięcia  wyjściowego | | 50 Hz | | Tak/Nie |
| Filtracja napięcia wyjściowego | | LC, Filtr przeciwzakłóceniowy | | Tak/Nie |
| Czas przełączenia na pracę rezerwową | | ………………………. | | Tak/Nie |
| Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (  100 % / 50 % Pmax) | | ……………………………….. | | Tak/Nie |
| dostarczane wyposażenie | | instrukcja montażu, Klamry do montażu w szafach przemysłowych  Kabel USB | | Tak/Nie |
| Gwarancja | | ………………………………….. | | Tak/Nie |

1. **Zasilacz awaryjny – UPS – ilość 4 sztuk.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zasilacz awaryjny – UPS – 4 sztuk.** | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami | | |
| Zasilacz UPS | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. |  |
| Moc pozorna | ……………………….. | Tak/Nie |
| Moc skuteczna | ……………………….. | Tak/Nie |
| Czas przełączania | ……………………… | Tak/Nie |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50 % | ……………………… | Tak/Nie |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100 % | …………………….. | Tak/Nie |
| Średni czas ładowania | ……………………. | Tak/Nie |
| Napięcie wyjściowe | 230 V | Tak/Nie |
| Wymagania dodatkowe | - Zimny start  - Sygnalizacja stanu / awarii : akustyczno - świetlna  - Ochrona sieci RJ  - Minimum 4 gniazda z podtrzymaniem zasilania (typu E lub F ) | Tak/Nie |
| Gwarancja | ……………………………….. | Tak/Nie |

1. **Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz – ilość 4 sztuki.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz**  **– 4 sztuki** | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami | | |
| Klawiatura, mysz | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. |  |
| Rodzaj przełączników | Membranowe - nożycowe | Tak/Nie |
| Łączność | Bezprzewodowa | Tak/Nie |
| Interfejs | 2,4 GHz | Tak/Nie |
| Klawisze numeryczne | TAK | Tak/Nie |
| Klawisze multimedialne / funkcyjne | TAK | Tak/Nie |
| Czas pracy na baterii | Do dwóch lat | Tak/Nie |
| Mysz w zestawie | TAK | Tak/Nie |
| Sensor myszy | Optyczny | Tak/Nie |
| Rozdzielczość myszy | ………………. DPI | Tak/Nie |
| Dodatkowe informacje | Niski profil klawiszy, cicha praca klawiszy, zasięg pracy do 10 m | Tak/Nie |
| Dołączone akcesoria | Nanoodbiornik  1 bateria typu AA  2 baterie typu AAA | Tak/Nie |
| Gwarancja | …………………………………………. | Tak/Nie |

1. **Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne – ilość 2 sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 2 sztuki** | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami | | |
| Urządzeniewielofunkcyjne | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. |  |
| Funkcje | drukowanie, kopiowanie, skanowanie | Tak/Nie |
| Szybkość drukowania | Jednostronne: do ……….. str./min (A4), do …….. str./min (A5, układ poziomy), Dwustronne: do ……. obr./min (A4) | Tak/Nie |
| Rozdzielczość drukowania | Maks. 1200 × 1200 dpi | Tak/Nie |
| Czas rozgrzewania | Przybliżony 16 s lub mniej od włączenia zasilania | Tak/Nie |
| Czas wydruku pierwszej strony | Około 5,0 s lub mniej | Tak/Nie |
| Języki obsługi drukarki | UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 | Tak/Nie |
| Czcionki | 45 czcionek PCL, 136 czcionek PostScript | Tak/Nie |
| Marginesy wydruku | 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej  10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty) | Tak/Nie |
| Zaawansowane funkcje drukowania | Encrypted Secure Print  Bezpieczne drukowanie  Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)  Microsoft Universal Print | Tak/Nie |
| Szybkość kopiowania | Jednostronne (A4): do ….. str./min  Dwustronne (A4): do ……. obr./min | Tak/Nie |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | Przybliżony 7 s lub mniej | Tak/Nie |
| Rozdzielczość kopiowania | Maks. 600 × 600 dpi | Tak/Nie |
| Tryby kopiowania | Tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia | Tak/Nie |
| Kopiowanie dwustronne | Dwustronne na dwustronne (automatycznie) | Tak/Nie |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii | Tak/Nie |
| Pomniejszanie/powiększanie | 25–300% ze zmianą co 1% | Tak/Nie |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna: maks. 600 × 600 dpi | Tak/Nie |
| Głębia kolorów skanowania | 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście) | Tak/Nie |
| Zgodność | TWAIN, WIA, ICA | Tak/Nie |
| Skanowanie do wiadomości e-mail, komputera, USB, SMB | TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania | Tak/Nie |
| Zasobniki papieru (w standardzie) | Kaseta na ……………….. arkuszy  Podajnik uniwersalny na …………. arkuszy  Automatyczny podajnik dokumentów na ……………. arkuszy | Tak/Nie |
| Drukowanie dwustronne | A4, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  Niestandardowy rozmiar – od 210 × 279,4 mm do 216,0 × 355,6 mm  Od 60 do 120 g/m² | Tak/Nie |
| Typ interfejsu | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa WiFi, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe | Tak/Nie |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  Mac OS X w wersji 10.13 lub nowszej  Linux | Tak/Nie |
| Protokół sieciowy | Drukowanie:  TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Skanowanie:  Skanowanie w trybie Push: plik: SMB3.0 (TCP/IP)  Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie)  Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP | Tak/Nie |
| Zalecany nakład miesięczny | 600–3000 stron miesięcznie | Tak/Nie |
| Cykl pracy | Maks. 10 000 stron miesięcznie | Tak/Nie |
| Szybkość procesora | 1000 MHz | Tak/Nie |
| Pamięć | 1 GB | Tak/Nie |
| Pamięć masowa | 4 GB pamięci | Tak/Nie |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD | Tak/Nie |
| Gwarancja | ………………………… | Tak/Nie |

1. **Pakiet biurowy ilość 4 sztuki.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakiet biurowy 4 sztuk.**  **Pakiet biurowy Microsoft Office 2024 PL Home&Bussines lub równoważny zgodny z systemami operacyjnymi w/w Laptopów** | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| Pakiet biurowy | Producent:………………………………..  Nazwa :…………………………….. | Tak/Nie |

1. **Access Point ilość sztuk 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Access Point**  sztuk 10  UBIQUITI Access Point U6+ lub równoważny | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami | | |
| Zasilacz UPS | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. |  |
| Interfejs sieciowy | Port GbE RJ45 | Tak/Nie |
| Interfejs zarządzania | Ethernet | Tak/Nie |
| Metoda zasilania | PoE | Tak/Nie |
| Obsługiwany zakres napięć | 44–57V DC | Tak/Nie |
| Maks. zużycie energii | ………………..W | Tak/Nie |
| Maks. moc nadawcza | 2,4 GHz - …………. dBm  5 GHz - ……………dBm | Tak/Nie |
| Przepustowość | 2,4 GHz - ………... Mbps  5 GHz - ………….. Mbps | Tak/Nie |
| Przycisk | Przywracanie ustawień fabrycznych | Tak/Nie |
| Montaż | Ściana, sufit (w zestawie) | Tak/Nie |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | Tak/Nie |
| Oprogramowanie | | |
| Standardy WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo bezprzewodowe | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | Tak/Nie |
| VLAN | 802.1Q | Tak/Nie |
| Zaawansowane QoS | Limitowanie przepustowości na użytkownika | Tak/Nie |
| Izolacja ruchu gości | TAK | Tak/Nie |
| Jednocześnie obsługiwani klienci | 250+ | Tak/Nie |
| Gwarancja | …………………. | Tak/Nie |
| Kompatybilność z systemem do zarządzania siecią WiFi -  UniFi Network Wersja 8.4.59 lub nowsza | | Tak/Nie |

1. **Switch 28 port, POE, ilość 3 sztuki.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Switch 28 port, POE,**  sztuk 3  D-Link DGS-1210-28MP lub równoważny | | **Potwierdzenie spełniania parametru** |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami | | |
| Zarządzany, Inteligentny z PoE — Power Over Ethernet | | Tak/Nie |
| Switch 28 | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. |  |
| Rodzaj produktu | Switch sieciowy RJ45/SFP | Tak/Nie |
| Szybkość transmisji | ……………………. GBit/s | Tak/Nie |
| Funkcja | PoE | Tak/Nie |
| Ilość portów 10/100/1000 MBit/s |  | Tak/Nie |
| Ilość portów SFP |  | Tak/Nie |
| Pobór prądu | 100 - 240V AC 50/60 Hz, wewnętrzny uniwersalny zasilacz | Tak/Nie |
| Ilość adresów MAC |  | Tak/Nie |
| Montaż | Szafa RACK | Tak/Nie |
| Typ portów | 24 x 10/100/1000 Mb/s PoE + 4 x SFP | Tak/Nie |
| PoE port | 24 min 350W | Tak/Nie |
| VLAN | • 802.1Q  • VLAN Group  • Max. 256 static VLAN groups  • Configurable VID from 1 - 4094  • Asymmetric VLAN  • Auto Voice VLAN  • Max. 10 user-defined OUI  • Max. 8 default OUI | Tak/Nie |
| Zarządzanie | • Web-based GUI  • Compact CLI  • Telnet Server  • TFTP Client  • SNMP (Supports v1/v2c/v3)  • SNMP Trap  • Backup/upgrade firmware  • Smart Wizard  • Upload/download configuration file  • System Log (Max. 500 log entries)  • SNTP  • ICMP v6  • IPv4/v6 Dual Stack  • Time setting  • SNTP  • RMONv1  • Trusted host  • Dual image  • Dual configuration | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo | • DoS attack prevention  • 802.1X Port-based Access Control  • Port Security  • Supports up to 64 MAC addresses per port  • ARP Spoofing Prevention  • DHCP Server Screening  • IP-MAC-Port Binding (Smart Binding)  • ARP Inspection  • IPv4 Inspection  • IPv6 Inspection  • DHCP Snooping | Tak/Nie |
| Dodatkowe | Wykrywanie stanu łącza  Wyłączanie portu  Hibernacja systemu  - Zamknięcie portu  - Lista kontroli dostępu zabezpiecza sieć  - Port Security obsługuje 64 MAC na port  - Zapobieganie fałszowaniu ARP  - Inteligentne wiązanie  - Wykrywa ruch Voice over IP (VoIP) i automatycznie oddziela go od reszty sieci, zwiększając bezpieczeństwo i umożliwiając zastosowanie Quality of Service (QoS)  - Tryb nadzoru wykrywa zgodne kamery ONVIF i umieszcza je w sieci VLAN nadzoru  - Obsługuje uwierzytelnianie oparte na portach 802.1X, które umożliwia uwierzytelnianie sieci za pośrednictwem zewnętrznych serwerów RADIUS  - ACL (Access Control List)  - Ochrona przed fałszowaniem ARP | Tak/Nie |
| Gwarancja | …………………………. | Tak/Nie |
| Dodatkowo wkładki światłowodowe do portów SFP | Producent:………………………………..  Model:…………………………….. | Tak/Nie |

Oferujemy wykonanie zamówienia, tj. dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ za cenę:

| **Zadanie** | **Wartość netto  w PLN** | **Stawka podatku VAT  [%]** | **Wartość brutto  w PLN** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Laptop typu A – w ilości 2 szt. |  |  |  |
| 1. Laptop typu B – w ilości 1 szt. |  |  |  |
| 1. Laptop typu C – w ilości 1 szt. |  |  |  |
| 1. Zasilacz awaryjny – UPS typu Rack do Serwera NAS, sztuk 1. |  |  |  |
| 1. Zasilacz awaryjny – UPS – 4 sztuk. |  |  |  |
| 1. Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz – 4 sztuki. |  |  |  |
| 1. Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 2 sztuki |  |  |  |
| 1. Pakiet biurowy 4 sztuki. |  |  |  |
| 1. Access Point sztuk 10 |  |  |  |
| 1. Switch 28 port, POE, 3 sztuki. |  |  |  |
| RAZEM Brutto w PLN |  | | |

1. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** zrealizować zamówienie:

W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

1. **INFORMUJEMY**, że (zaznaczyć właściwe):

* wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
* wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług *(w zależności od przedmiotu zamówienia)*: ………………………………………………………………….………………………. .   
  Wartość towaru/ usług *(w zależności od przedmiotu zamówienia)* powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………… zł netto.

1. **ZAMIERZAMY** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………………. .

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (*o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*.

………………………………………………………………………………………………. .

1. **OŚWIADCZAMY**, że:
   1. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym z dnia 19.11.2024 oraz jego załącznikami, przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,
   2. akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy,
   3. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia,
   4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ,
   5. informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_\_\_ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane,
   6. wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
2. **AKCEPTUJEMY** projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. **UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTU** w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

**Firma**: ……………………………………..……………………………………………………

Adres: …………………………………..……………………………………………………….

Imię nazwisko: ………………………...……………………………………………………….

tel.: ………………………………………., e-mail: ……………………………………………

1. **OFERTĘ** składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ stronach.
2. **WSKAZUJEMY**, że dokumenty, z których wynika umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy   
   o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ustawa   
   z dnia 17 lutego 2005 r. – o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:
   1. Nazwa dokumentu: …………………………………………………………………...
   2. Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych/rejestru publicznego:

…………………………………………………………………………………………..

* 1. Dane umożliwiające dostęp do tych środków [nr KRS albo NIP albo REGON itp.]: …………………………………………………………………………………….

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:
2. Oświadczenie
3. …………………………………….
4. …………………………………….

**Oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.**

........................................................

*(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

............................………, dnia …...………… r.

*(miejscowość)*

.......................................................

*(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)*

W przypadku kiedy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Duże przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 250 i więcej osób, którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony EUR.

\*\* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).